**טופס ATP**

### שם המבדק : AT-SF1V-01 גרסאת מבדק מתאריך: 04/06/2020

### שם המוצר: SF-1V

### פותח עפ"י הוראות בדיקה מתאריך: 04/06/2020

### נמסר לבד"ס בתאריך: 10/06/2020

**יש לאשר את תהליך בדיקות אימות הפיתוח בתוך 30 יום. בחלוף 30 יום, יש ליידע את מנהל התפעולית.**

### ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### תאריך הבדיקה : 05/07/2020

### שם הבודק : Kobi lazary

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| משוב מחלקת מבדקים | | הערות | המבדק זיהה את הבעיה ? | אופן הדמיית התקלה | סעיף בהוראות הבדיקה הידניות |
| לא אומת | תוקן בגרסא מתאריך | כן\לא |
|  |  |  | כן | שינוי BOOT B2.2.05 שמופיע דף ברקוד במוצר מוגדר 2.2.05 | 2 |
|  |  |  | כן | ניתוק כבל GPS | 7.8 |
|  |  |  | כן | ניתוק חוט כבל מתח PS1 מבדק | 4.2.1 |
|  |  |  | כן | חיבור כבל RS232 במקום כבל RS485 | 7.7.2 |
|  |  |  | כן | הוצאת USB & MicroSD | 4.2.3 |
|  |  |  | כן | הכנסת USB הוצאת MicroSD | 4.2.3 |
|  |  |  | כן | הכנסת MicroSD הוצאת USB | 4.2.3 |
|  |  |  | כן | שינוי פרמטר בתוכנת מבדק 2 צריך להיות 1 GiB | 2 |
|  |  |  | כן | הוצאת כבל DRY CONTACT | 4.2.4 |
|  |  |  | כן | הוצאת חוט מספר 1 מקונקטור DRY CONTACT | 4.2.4 |
|  |  |  | כן | הוצאת חוט מספר 6 מקונקטור DRY CONTACT | 4.2.4 |
|  |  |  | כן | ניתוק כבל מפורט מספר 2 | 7.12 |
|  |  |  | כן | ניתוק כבל מפורט מספר 3 | 7.12 |
|  |  |  | כן | ניתוק כבל מפורט מספר 4 | 7.12 |
|  |  |  | כן | ניתוק כבל מפורט מספר 5 | 7.12 |
|  |  |  | כן | הוצאת כבל GPS | 7.10 |
|  |  |  | כן | הוצאת יחדה סיכרון בדיקה בין יחידה נבדקת עבור בדיקה LORA | 7.10 |
|  |  |  | כן | זהוי של המוצר אמור להיות זהוי של LORA הוכנסו מוצר עם אופציה של wi-fi | 7.2 |
|  |  |  | כן | הוצאת סוקט המסילה SOM | 4.2.5 |
|  |  |  | כן | הוצאת SIM SLOT 1 | 7.3 |
|  |  |  | כן | הוצאת SIM SLOT 2 | 7.3 |
|  |  |  | כן | ניתוק כבל ANALOG IN | 7.11 |
|  |  |  | כן | גירסת תוכנה מודם L4 ישן EC25AFFDR07A07M4G לגירסה עדכנית EC25AFFDR07A09M4G עבור מודם firmware version. | 7.3 |
|  |  |  | כן | הוצאת כבל ip phone פורט 4 | 7.13 |
|  |  |  | כן | הוצאת כבל פורט 5 | 7.13 |
|  |  |  | כן | הוצאת כבל Airmux פורט 2 | 7.13 |
|  |  |  | כן | הוצאת כבל פורט 3 | 7.13 |
|  |  |  | כן | שינוי MAC 20:10:40:F5:A2:5A | 7.2 |
|  |  |  | כן | צריבה UBOOT 2.2.02 אמור להיות 2.2.05 | 7.2 |
|  |  |  | כן | צריבה זהוי מודם EC25-E אמור להיות EC25-AFFD | 7.2 |
|  |  |  | כן | מבדק מזהה האופציאה LR4 זהוי BAND EU44 צריך לזהות BAND US 902-928 Sub-band 2 | 7.10 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | כן | הרצת LR1 הוצאת יחדה נבדקת | 7.10 |
|  |  |  | כן | הוצאת אנטנה MAIN 2 | 7.91 |
|  |  |  | כן | הוצאת אנטנה AUX2 | 7.9.2 |
|  |  |  | כן | ניתוק מחשב מרוחק מתח | 7.9.2 |
|  |  |  | כן | ניתוק חוט כבל PS2 מבדק | 4.2.1 |
|  |  |  | כן | הוצאת כבל PORT ETH2 מבדק לניהול מוצר | 7.10 |
|  |  |  | כן | בדיקה GO הוצאת כבל | 4.2.4 |
|  |  |  | כן | בדיקה GO ניתוק חוט קצר מספר 4 קונקטור חוט 4 מחובר | 4.2.4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | כן | בדיקה GO הוצאת כל קצר חיבור כבל חום מספר 6 | 4.2.4 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| משוב מחלקת מבדקים | | | הצעות/בקשות לשיפור |
| הועבר לתיק ליישום עתידי | נדחה | בוצע בגרסא מתאריך |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

חתימת הבודק/מבקש:

**אישור המבדק ע"י מחלקת מבדקים**

הערות: המבדק אושר לעבודה

חתימה: איליה גינזבורג

תאריך: 05/07/2020