|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| psfield | exists | name |  |
| SF-1V | always | sf |  |
| E1 E2 E3 | always | box |  |
| 12V 48V WDC | always | ps |  |
| 4U1S | always | ethPort |  |
| 2RS 2RSM CSP | option | serPort |  |
| 2PA POE | option | pow |  |
| HSP L1 L2 L3 L4 (all of them 1 or 2) | option | cell |  |
| G | option | gps |  |
| WF | option | wifi |  |
| GO |  | dryCon | If GO not exists: dryCon==full  Else: dryCon=go |
| RG | option | rg |  |
| LR1 LR2 LR3 LR6 | option | lora |  |
| PLC PLCD PLCGO | option | plc |  |
| 2R | option | mem | If 2R not exists: mem==1G  Else: mem==2G |