Cable Name: AT- SF1V/CBL04

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DB25 MALE NBZ-25P TCTC-25  *Label* **PioPort 7-9** | AK-1550-6-3,5  CONN,TB,WR,6PIN,(F),8A,GREEN |  |  |
| 1 | 1 | white |  |
| 2 | 2 | green |
| 9 | 3 | brown |
|  |  |  |  |
| Open side |  |  |  |
|  | 4 -> 6 | brown | Loop, +48V PS2 |
|  | 5 | white | -48V PS2 |

TB

Length: 180 cm

Quantity: 2 units

Cable type: CABLE-LIYY-3X05